自主検査表（定期）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 実 施 項 目  | 確 認 箇 所  | 確認結果  |
| 建物構造  | (1) 柱・はり・壁・床  |  コンクリートに欠損・ひび割れ・脱落・風化等はないか。  |   |
| (2) 天 井  |  仕上材にはく落・落下のおそれのあるたるみ・ひび割れ等はないか。  |   |
| (3) 窓枠・サッシ・ガラス  |  窓枠・サッシ等には、ガラス等の落下又は枠自体の外れのおそれのある腐食、緩み、著しい変形等がないか。  |   |
| (4) 外壁・ひさし・パラペット  |  貼石・タイル・モルタル等の仕上材に、はく落・落下のおそれのあるひび割れ・浮き上がり等が生じていないか。  |   |
| 避難施設  | (1) 避難通路  | ・ 避難通路の幅員が確保されているか。 ・ 避難上支障となる物品等を置いていないか。  |   |
| (2) 階 段  |  階段室に物品が置かれていないか。  |   |
| (3) 避難階の避難口  | ・ 扉の開放方向は避難上支障ないか。 ・ 避難階段等に通ずる出入口の幅は適切か。 ・ 避難階段等に通ずる出入口・屋外への出入口の付近に物品その他の障害物はないか。  |   |
| 火気使具用設備器  | (1) 厨房設備  | ・ 可燃物品からの保有距離は適正か。 ・ 異常燃焼時に安全装置は適正に機能するか。 ・ 燃焼器具の周辺部に炭化しているところはないか。  |   |
| (2) ガスストーブ 石油ストーブ  | ・ 自動消火装置は適正に機能するか。・ 火気周囲は整理整頓されているか。  |   |
| 電気設備  | 電気器具  | ・ コードに亀裂、老化、損傷はないか。 ・ タコ足の接続を行っていないか。  |   |
| その他  | 危険物  | ・ 容器の転倒、落下防止措置はあるか。 ・ 危険物の漏れ、あふれ、飛散はないか。 ・ 整理清掃状況は適正か。  |   |
| 検査実施者氏名  | 検査実施日  | 検査実施者氏名  | 検査実施日  | 防火管理者確認  |
|    | 年 月 日年 月 日  |    | 年年  | 月月  | 日日  |   |

（備考） 検査を実施し、良の場合は〇を、不備・欠陥のある場合は×を、即時改修した場合は△を付してください。

 なお、不備・欠陥がある場合には、直ちに防火管理者に報告するものとします。