自主検査表（定期）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 実 施 項 目 | | | 確 認 箇 所 | | | | | | 確認結果 |
| 建物構造 | (1) 柱・はり・壁・床 | | コンクリートに欠損・ひび割れ・脱落・風化等はないか。 | | | | | |  |
| (2) 天 井 | | 仕上材にはく落・落下のおそれのあるたるみ・ひび割れ等はないか。 | | | | | |  |
| (3) 窓枠・サッシ・ガラス | | 窓枠・サッシ等には、ガラス等の落下又は枠自体の外れのおそれのある腐食、緩み、著しい変形等がないか。 | | | | | |  |
| (4) 外壁・ひさし・パラペット | | 貼石・タイル・モルタル等の仕上材に、はく落・落下のおそれのあるひび割れ・浮き上がり等が生じていないか。 | | | | | |  |
| 避難施設 | (1) 避難通路 | | ・ 避難通路の幅員が確保されているか。  ・ 避難上支障となる物品等を置いていないか。 | | | | | |  |
| (2) 階 段 | | 階段室に物品が置かれていないか。 | | | | | |  |
| (3) 避難階の避難口 | | ・ 扉の開放方向は避難上支障ないか。  ・ 避難階段等に通ずる出入口の幅は適切か。  ・ 避難階段等に通ずる出入口・屋外への出入口の付近に物  品その他の障害物はないか。 | | | | | |  |
| 火気使具用設備器 | (1) 厨房設備 | | ・ 可燃物品からの保有距離は適正か。  ・ 異常燃焼時に安全装置は適正に機能するか。  ・ 燃焼器具の周辺部に炭化しているところはないか。 | | | | | |  |
| (2) ガスストーブ 石油ストーブ | | ・ 自動消火装置は適正に機能するか。・ 火気周囲は整理整頓されているか。 | | | | | |  |
| 電気設備 | 電気器具 | | ・ コードに亀裂、老化、損傷はないか。  ・ タコ足の接続を行っていないか。 | | | | | |  |
| その他 | 危険物 | | ・ 容器の転倒、落下防止措置はあるか。  ・ 危険物の漏れ、あふれ、飛散はないか。  ・ 整理清掃状況は適正か。 | | | | | |  |
| 検査実施者氏名 | | 検査実施日 | | 検査実施者氏名 | 検査実施日 | | | 防火管理者確認 | |
|  | | 年 月 日年 月 日 | |  | 年年 | 月月 | 日日 |  | |

（備考） 検査を実施し、良の場合は〇を、不備・欠陥のある場合は×を、即時改修した場合は△を付してください。

なお、不備・欠陥がある場合には、直ちに防火管理者に報告するものとします。